Приложение №1

Сведения об имеющихся предписаниях МБОУДО «ДЮСШ» ЕР за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование надзорного органа выписавшего предписание | Дата получения предписания | Виды нарушений | Сроки устранения | Необходимая сумма для устранения предписания (руб.) | Меры принятые для устранения нарушений/замечаний (наличие ценовых предлжений) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная инспекция труда по Ростовской области | 20.05.2016 | 1.В нарушении ст.15 п.5 ФЗ-№ 426 от 28.12.2013 « О специальной оценке условий труда», работодатель не ознакомил работников с результатами проведения специальной оценки труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки условий труда.  2.На силовых шкафах, осветительных сборках, щитках и рубильниках не нанесены: знаки безопасности, рабочее напряжение, адресные надписи, видимые обозначения «ВКЛ», «ВЫКЛ» нарушено требование п.2.2.21 ПЭЭП  3.Приказом(распоряжением) не назначено должностное лицо, ответственное за содержание зданий и сооружений и осуществляющее обязанности по наблюдению за эксплуатацией зданий и сооружений общества( ст.212 Трудового Кодекса РФ, п.2.1,2.3» Правила о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» утв.пост.Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279) Результат осмотров зданий и сооружений не оформлен актом, в котором отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ(ст.212 Трудового Кодекса РФ | До31.05.2016 года | 0 | 1.Составлен план работы  2.Все подтверждающие документы об исправлении нарушений отправлены в ГИТ.  3.Оплачен штраф в течении 3-х дней |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 07.06.2016 | 1.Провести текущий ремонт кровли крыши(ремонт кровли крыши, побелка потолка, стен) по пер Грицика 119  2.Провести замену ламп дневного освещения в 11 светильниках спортивного зала по пер. Грицика 119  3.Под мусоросборным контейнером установить площадку с твёрдым покрытием, размеры которой должны превышать площадь основания контейнера по пер.Первомайский 1б | До 07.09.2016 | 0 | 1.Составлен план работы  2.Все подтверждающие документы об исправлении нарушений отправлены в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  3.Оплачен штраф в течении 3-х дней  4.Получен акт об устранении нарушений(акт № 312 от 08.09.2016) |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору(РОСТЕХНАДЗОР) | 11.05.2016 | Нарушений нет | 0 | 0 | 0 |
| Главное управление МЧС России по Ростовской области | 01.06.2016 | 1.Отсутствует журнал учёта огнетушителей с учётом в нём средств пожаротушения, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей.  2.Отсутствуют порядковые номера на корпусах огнетушителей, расположенных в здании СОВЦ..  3.На пути эвакуации ширина дверного проёма второго эвакуационного выхода из спортзала в боковой коридор (не менее 0,8м).  4. На пути эвакуации. ширина дверного проёма второго эвакуационного выхода (из спортзала) из коридора в тамбур (не менее 0,8м).  5 На пути эвакуации .ширина дверного проёма третьего эвакуационного выхода по коридору, а именно: из коридора в тамбур (не менее 0,8м).  6. На дверях помещений складского назначения, котельного помещения отсутствуют таблички обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  7.Устранить незащищённость от несанкционированного доступа контрольно-приёмного прибора, установленного на стене в коридоре (проходной).  8. Отделка тамбура центрального эвакуационного выхода и пути эвакуации выполнена из сгораемых материалов  9.При выходе, из центрального эвакуационного выхода из коридора в тамбур, допускается использование порога, препятствующего свободной эвакуации людей на случай пожара.  10.При выходе, из центрального эвакуационного выхода из тамбура непосредственно на улицу, допускается использование порога, препятствующего свободной эвакуации людей на случай пожара.  11.На территории СОВЦ отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения.  12.По направлению движения к пожарному водоёму, являющемуся источником наружного противопожарного водоснабжения, не установлен указатель с обозначением расстояния до его местоположения с чётко нанесёнными цифрами и табличку с объёмом воды в резервуаре.  13Проводить проверку наружного противопожарного водоснабжения по работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | До 30.07.2017. | 52300 | 1.Составлен план работы  2.Оплачен штраф в течении 3-х дней  3.Получен акт об устранении нарушений(акт №126 от 18.11.2016)  4.Заключен договор на установку пожарного водоёма(гидранта) |

Директор МБОУДО «ДЮСШ» ЕР С.М.Климов